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[bookmark: _GoBack]Технологическая карта конструирования учебного занятия

	Предмет, группа
	ОП.02 Архитектура аппаратных средств, группа СПО (уточняется)

	Тема урока, № урока по теме
	Шины. Системные ресурсы. Последовательные порты. Параллельные порты, урок №15

	ФИО преподавателя
	________________ [ФИО преподавателя]

	Тип урока
	Комбинированный урок (теоретическое изучение с очным практическим закреплением)

	Используемые педагогические технологии
	Информационно-коммуникационные технологии, проблемно-ориентированное обучение, кейс-метод

	Цель урока

	Формирование знаний о принципах построения шин, распределении ресурсов (прерывания, DMA, порты I/O, MMIO) и способах передачи данных (последовательные порты UART/RS-232 против параллельных LPT), расчет ПСП и выбор подсистемы I/O.

	Задачи урока
	Изучить классификацию шин (адрес, данные, управление); сравнить топологии точка-точка (PCIe) и разделяемую шину (PCI); освоить эволюцию прерываний (PIC 8259A -> APIC -> MSI-X) и DMA; рассчитать полезную ПСП с учетом кодирования 128b/130b и кадрирования 8-N-1.
	Изучить классификацию шин (адрес, данные, управление); сравнить топологии точка-точка (PCIe) и разделяемую шину (PCI); освоить эволюцию прерываний (PIC 8259A -> APIC -> MSI-X) и DMA; рассчитать полезную ПСП с учетом кодирования 128b/130b и кадрирования 8-N-1.
	Изучить классификацию шин (адрес, данные, управление); сравнить топологии точка-точка (PCIe) и разделяемую шину (PCI); освоить эволюцию прерываний (PIC 8259A -> APIC -> MSI-X) и DMA; рассчитать полезную ПСП с учетом кодирования 128b/130b и кадрирования 8-N-1.

	
	Изучить классификацию шин (адрес, данные, управление); сравнить топологии точка-точка (PCIe) и разделяемую шину (PCI); освоить эволюцию прерываний (PIC 8259A -> APIC -> MSI-X) и DMA; рассчитать полезную ПСП с учетом кодирования 128b/130b и кадрирования 8-N-1.
	Изучить классификацию шин (адрес, данные, управление); сравнить топологии точка-точка (PCIe) и разделяемую шину (PCI); освоить эволюцию прерываний (PIC 8259A -> APIC -> MSI-X) и DMA; рассчитать полезную ПСП с учетом кодирования 128b/130b и кадрирования 8-N-1.
	Изучить классификацию шин (адрес, данные, управление); сравнить топологии точка-точка (PCIe) и разделяемую шину (PCI); освоить эволюцию прерываний (PIC 8259A -> APIC -> MSI-X) и DMA; рассчитать полезную ПСП с учетом кодирования 128b/130b и кадрирования 8-N-1.

	Прогнозируемый результат (знания, умения, навыки; компетенции  (знания, умения, практический опыт))
	Знает различия параллельных и последовательных шин, умеет рассчитывать полезную пропускную способность, владеет навыками распределения системных ресурсов и выбора интерфейсов ввода-вывода.

	 Оборудование
	ПК преподавателя с проектором, рабочие места обучающихся с браузером, интерактивный веб-комплект HTML.

	Организационно - деятельностная  структура урока

	Этап 1 Актуализация опорных знаний
	Цель
	Длительность этапа:          

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	
	
	

	Этап 2 Сообщение новых знаний
	Цель
	Длительность этапа

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	
	
	

	
	
	

	Этап 3 Закрепление знаний
	Цель
	Длительность этапа

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	
	
	

	Этап 4. Итог урока. Домашнее задание
	
	

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции
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