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[bookmark: _GoBack]Технологическая карта конструирования учебного занятия

	Предмет, группа
	ОП.02 Архитектура аппаратных средств, группа СПО (уточняется)

	Тема урока, № урока по теме
	Порты USB и IEEE-1394. Порты SCSI. Порты IDE. Семейство АТХ. Микросхемы системной логики, урок №16

	ФИО преподавателя
	________________ [ФИО преподавателя]

	Тип урока
	Комбинированный урок (теоретическое изучение с очным практическим закреплением)

	Используемые педагогические технологии
	Информационно-коммуникационные технологии, проблемно-ориентированное обучение, кейс-метод

	Цель урока

	Формирование знаний об архитектуре интерфейсов (USB, FireWire, IDE, SCSI, SATA, SAS), эволюции чипсетов (MCH/ICH -> PCH) и электропитании стандарта ATX, сопоставление портов и системной логики с нуждами периферии.

	Задачи урока
	Изучить периферийные шины (USB, FireWire); освоить накопительные интерфейсы (PATA IDE, SCSI, SATA, SAS); изучить эволюцию чипсетов (MCH/ICH -> PCH); изучить линии ATX (+12V, +5V, +3.3V, +5VSB), сигналы PS_ON#/Power_Good и стандарт ATX 3.0.
	Изучить классификацию шин (адрес, данные, управление); сравнить топологии точка-точка (PCIe) и разделяемую шину (PCI); освоить эволюцию прерываний (PIC 8259A -> APIC -> MSI-X) и DMA; рассчитать полезную ПСП с учетом кодирования 128b/130b и кадрирования 8-N-1.
	Изучить классификацию шин (адрес, данные, управление); сравнить топологии точка-точка (PCIe) и разделяемую шину (PCI); освоить эволюцию прерываний (PIC 8259A -> APIC -> MSI-X) и DMA; рассчитать полезную ПСП с учетом кодирования 128b/130b и кадрирования 8-N-1.

	
	Изучить периферийные шины (USB, FireWire); освоить накопительные интерфейсы (PATA IDE, SCSI, SATA, SAS); изучить эволюцию чипсетов (MCH/ICH -> PCH); изучить линии ATX (+12V, +5V, +3.3V, +5VSB), сигналы PS_ON#/Power_Good и стандарт ATX 3.0.
	Изучить классификацию шин (адрес, данные, управление); сравнить топологии точка-точка (PCIe) и разделяемую шину (PCI); освоить эволюцию прерываний (PIC 8259A -> APIC -> MSI-X) и DMA; рассчитать полезную ПСП с учетом кодирования 128b/130b и кадрирования 8-N-1.
	Изучить классификацию шин (адрес, данные, управление); сравнить топологии точка-точка (PCIe) и разделяемую шину (PCI); освоить эволюцию прерываний (PIC 8259A -> APIC -> MSI-X) и DMA; рассчитать полезную ПСП с учетом кодирования 128b/130b и кадрирования 8-N-1.

	Прогнозируемый результат (знания, умения, навыки; компетенции  (знания, умения, практический опыт))
	Знает устройство и скорости портов USB, SCSI, IDE, SATA, SAS; принципы работы PCH и блоков питания ATX/ATX 3.0; умеет сопоставлять порты и системную логику с нуждами периферии.

	 Оборудование
	ПК преподавателя с проектором, рабочие места обучающихся с браузером, интерактивный веб-комплект HTML.

	Организационно - деятельностная  структура урока

	Этап 1 Актуализация опорных знаний
	Цель
	Длительность этапа:          

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	
	
	

	Этап 2 Сообщение новых знаний
	Цель
	Длительность этапа

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	
	
	

	
	
	

	Этап 3 Закрепление знаний
	Цель
	Длительность этапа

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	
	
	

	Этап 4. Итог урока. Домашнее задание
	
	

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	
	
	



image1.png
@)

AHITOO
«CUDBYull»




