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	Предмет, группа
	ОП.02 Архитектура аппаратных средств, группа: ________________

	Тема урока, № урока по теме
	Тема 1.3. Классификация и типовая структура микропроцессоров. Компоненты системного блока. Практическое занятие №3 «Центральная и периферийная части компьютера» (Занятие №9)

	ФИО преподавателя
	________________________________________________

	Тип урока
	Практическое занятие по применению и совершенствованию знаний и умений (лабораторная практика)

	Используемые педагогические технологии
	Технология практико-ориентированного обучения, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), технология проблемного обучения, дифференцированное обучение

	Цель урока
	Сформировать у обучающихся умение идентифицировать ключевые компоненты системной платы, определять их принадлежность к центральной или периферийной части, сопоставлять характеристики системных шин и аргументировать назначение узлов с точки зрения организации потоков данных и электропитания.

	Задачи урока
	обучающие
	развивающие
	воспитательные

	
	1) Изучить конструктивные особенности сокета ЦП, VRM, чипсета/PCH, слотов PCIe/DDR, интерфейсов M.2 NVMe и контроллеров; 2) Сравнить характеристики системных шин (внутренняя шина ЦП, память, PCIe 5.0 x16, DMI 4.0 x8); 3) Освоить методику составления протокола распознавания узлов.
	1) Развивать аналитические навыки топологического анализа материнской платы; 2) Сформировать умение аргументировать выбор слотов для накопителей и ОЗУ; 3) Развивать инженерно-критическое мышление при выявлении узких мест шин.
	1) Воспитывать культуру использования технической терминологии; 2) Формировать аккуратность и ответственность при оформлении протоколов; 3) Развивать познавательную активность в изучении микропроцессорной техники.

	Прогнозируемый результат (знания, умения, навыки; компетенции)
	Знания: З 1 (архитектура ЦВС), З 2 (принципы работы логических блоков), З 9 (конструктивные элементы СВТ), З 12 (назначение и принципы работы узлов), З 13 (структурные схемы и порядок взаимодействия). Умения: У 2 (идентифицировать узлы ПК, разъемы подключения), У 4 (определять совместимость аппаратного и программного обеспечения). Компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09.

	Оборудование
	Персональные компьютеры обучающихся с веб-браузером, интерактивный электронный бланк практической работы zanyatie.html, комплект lekciya.html, prezentaciya.html, мультимедийный проектор, экран, сетевой принтер.

	Организационно - деятельностная  структура урока

	Этап 1. Организационный момент и мотивация
	Организация учебного внимания, постановка проблемной ситуации по физической топологии системной платы (разница скоростей SSD в слотах CPU vs PCH)
	80 мин: 5 мин | 60 мин: 5 мин

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	Приветствует обучающихся, отмечает посещаемость в журнале, ставит проблемный вопрос о физическом размещении скоростных накопителей и ОЗУ на плате. Объявляет тему и задачи занятия.
	Приветствуют преподавателя, включают ПК, включаются в анализ проблемной ситуации, сопоставляют прямой линк CPU и чипсетную шину DMI.
	ОК 01, ОК 02

	Этап 2. Вводный инструктаж и актуализация
	Формирование системы понятий о сокете, VRM, PCH, распределении линий PCIe и топологии Daisy-Chain; разъяснение 4-балльных критериев оценивания.
	80 мин: 15 мин (10+5) | 60 мин: 12 мин (7+5)

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	Демонстрирует презентацию (слайды 3–8): состав центральной и периферийной частей, анатомию фазы VRM (ШИМ, DrMOS, дроссели), шину DMI 4.0 x8 и правило слотов A2/B2. Показывает эталон работы в zanyatie.html.
	Конспектируют ключевые различия процессорных и чипсетных линий PCIe, следят за показом эталона заполнения интерактивного бланка, задают уточняющие вопросы.
	ОК 02, ОК 05

	
	
	

	Этап 3. Самостоятельная практическая работа обучающихся
	Очное выполнение всех оцениваемых заданий практикума: классификация 6 узлов, расчет параметров магистралей и оформление индивидуального протокола по 4 вариантам.
	80 мин: 40 мин | 60 мин: 30 мин

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	Организует самостоятельную работу в веб-форме zanyatie.html. Контролирует очное выполнение всех заданий, проверяет автосохранение, консультирует обучающихся по трассировке линий и расчету шин.
	Индивидуально выполняют практическую работу в zanyatie.html: 1) классифицируют 6 узлов платы; 2) заполняют таблицу 4 магистралей; 3) оформляют протокол своего варианта (трассировка, VRM, анализ ограничений).
	ОК 01, ОК 02, ОК 09

	Этап 4. Контроль, проверка, подведение итогов, рефлексия, ДЗ
	Разбор типичных ошибок, проверка итоговых протоколов, выставление индивидуальных оценок по 4-балльной шкале, выдача инструктажа по резервному заданию.
	80 мин: 20 мин (15+5) | 60 мин: 13 мин (10+3)

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	Разбирает типичные ошибки: ошибочное отнесение NVMe к ОЗУ, пренебрежение правилом слотов A2/B2, перегрузка шины DMI. Выставляет оценки в журнал. Разъясняет порядок резервного задания domashnee_zadanie.html.
	Участвуют в анализе типичных ошибок, сопоставляют свои протоколы с эталоном, экспортируют работу в PDF и сохраняют отчет. Получают индивидуальные баллы.
	ОК 01, ОК 04, ОК 05
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