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[bookmark: _GoBack]Технологическая карта конструирования учебного занятия

	Предмет, группа
	ОП.02 Архитектура аппаратных средств, группа СПО (уточняется)

	Тема урока, № урока по теме
	Практическое занятие №5 «Устройство управления и шины»; практическое занятие №6 «Ввод-вывод», урок №17

	ФИО преподавателя
	________________ [ФИО преподавателя]

	Тип урока
	Комбинированный урок (теоретическое изучение с очным практическим закреплением)

	Используемые педагогические технологии
	Информационно-коммуникационные технологии, проблемно-ориентированное обучение, кейс-метод

	Цель урока

	Формирование практических умений анализа устройства управления, стробов шин (память и ввод-вывод), конвейера прерываний IRQ/MSI-X и прямого доступа DMA при диагностике пути данных.

	Задачи урока
	Изучить принципы УУ (жесткая логика vs CROM), сигналы шин (RD#, WR#, IOR#, IOW#, DREQ, DACK#), такты ожидания READY, конвейер прерываний и режимы DMA.
	развивающие
	воспитательные

	
	Изучить принципы УУ (жесткая логика vs CROM), сигналы шин (RD#, WR#, IOR#, IOW#, DREQ, DACK#), такты ожидания READY, конвейер прерываний и режимы DMA.
	
	

	Прогнозируемый результат (знания, умения, навыки; компетенции  (знания, умения, практический опыт))
	Проверяет схему шины и ввода-вывода на одном устройстве, заполняет единый протокол диагностики пути данных.

	 Оборудование
	ПК преподавателя с проектором, рабочие места обучающихся с браузером, интерактивный веб-комплект HTML.

	Организационно - деятельностная  структура урока

	Этап 1 Актуализация опорных знаний
	Актуализация внимания и мотивация
	5 минут

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	Приветствует обучающихся, формулирует проблему согласования скоростей CPU и периферии.
	Включаются в диалог, осмысливают проблему рассогласования тактовых частот.
	ОК 01, ОК 02

	Этап 2 Сообщение новых знаний
	Сообщение новых знаний и показ
	15 минут

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	Излагает материал по УУ, шинным стробам, прерываниям и DMA. Показывает эталонную методику трассировки пути данных.
	Изучают слайды презентации, анализируют эталонный пример трассировки.
	ОК 01, ОК 04, ПК 4.1

	
	
	

	Этап 3 Закрепление знаний
	Очное закрепление (практика)
	40 минут (80 мин) / 30 минут (60 мин)

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	Консультирует обучающихся по 4 вариантам устройств, направляет процесс локализации дефектов.
	Заполняют интерактивный бланк zanyatie.html, сравнивают методы обмена, строят трассировку и локализуют неисправность.
	ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2

	Этап 4. Итог урока. Домашнее задание
	Итог урока, рефлексия, ДЗ
	20 минут (80 мин) / 13 минут (60 мин)

	Деятельность преподавателя
	Деятельность учащихся
	Формируемые компетенции

	Организует защиту протоколов, разбирает типичные ошибки, выставляет оценки по 4-балльной шкале, объясняет резервное ДЗ.
	Защищают диагностические решения, экспортируют протокол в PDF, фиксируют регламент сдачи.
	ОК 01, ОК 05, ПК 4.2
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